|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **COMPONENTE** | **MARCA** | **ID CMPL** | **NÚMERO DE SERIE** | **EQUIPO ENTREGADO** |
| **1** | **Cámara termográfica infrarroja Ti 45 IR con lente y tapón plástico** | **Fluke** | **CMPL-EM-014** | **Ti45FT-0703146** |  |
| 1 | Maletín rígido | Fluke |  | Ti45FT-0703146 |  |
| 1 | Paño de limpieza para la pantalla |  |  |  |  |
| 2 | Adaptador 10A-125V |  |  | E227892 |  |
| 1 | Fuente de alimentación auxiliar de CA |  |  | BUP07211240 |  |
| 1 | Cable de conexión de CA |  |  |  |  |
| 1 | Correa para el cuello |  |  |  |  |
| 1 | Cable-plug azul de video |  |  |  |  |
| 1 | Fuente alimentación de CA | PW160 |  | RA0903F01 |  |
| 1 | Cargador de baterías | Fluke |  | 59586 |  |
| 1 | Tarjeta de memoria con adaptador | ScanDisc |  |  |  |
| 2 | Batería recargables | Fluke |  | TiSBP |  |
| 1 | Lector de tarjeta de memoria con adaptador USB | ScanDisc |  | 20-60-03089 |  |
| 1 | Manual de funcionamiento básico | Fluke |  | 2808417 |  |
| 1 | CD del manual | Fluke |  |  |  |

Nombre y firma del responsable de equipo a resguardo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha y firma de salida\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha y firma de entrada:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vo. Bo.**

# ****Subdirección Técnica****